메인메뉴|메시지|운전|설정|상태:준비|운전|설정|운전 > 시작/ 정지|시작|정지|퍼지|퍼지중|PC에 연결|PC에서 분리|운전 > 퍼지|운전 > PC에 연결|인쇄중|메시지 편집|저장|아니오|메시지 열기|설정|로드|예|폰트            라인|잠시 기다려 주십시오...|정보|잉크 레벨|인쇄 횟수|전|후|최소|알수없음|로그인|반복|코드|시간|펌웨어 업데이트|기다려주십시오|USB디스크없음!|파일 이름|자유 디자인|미리보기|$|속도|해상도|밀도|지연|카트리지|로고 업데이트|문자열|렌덤젯|인쇄열|센서|방향|인쇄 모드|단위|Bluetooth|폰트 업테이트|교대|시스템 시간|회전|패스워드 |기본값|고급설정|언어|IO 신호|맞춤 문자열|Coder 이름|RS485|LCD 백라이트|리셋|현지 날짜|백업 및 복원|펌웨어 업데이트|$|선택:|값:    000000000       m/분|$|선택|값:     000000000      피트/분|$|엔코더 없음.|엔코더|$|새로 만들기|자유 디자인|열기|정보|잉크 비용|$|불가능|가능|$|고정|다이나믹|$|타입|폭|높이|간격:|텍스트|값:|$|타입|폭|높이|간격:|텍스트|머리글|카운터|꼬리글|$|CODE 39|CODE 2/5|CODE 128|CODE 93|UPC-A|EAN|CODABAR|CODE 11|$|레벨 1|레벨 2|레벨 3|레벨 4|레벨 5|$|사용|편집|삭제|$|홀수열|짝수열|$|내부|외부|$|이전: 00000.00mm|이후: 00000.00mm|$|이전: 00000.00인치|이후: 00000.00인치|$|  시작|현재| 재설정|단계|증가/감소|0 입력|카운터 추가|$|낱개|박스/로트|$|카운터1|카운터2|$|상태:|시간:              초|$|모드:|반복:                  횟수|지연:                    mm|$|모드:|반복:                  횟수|지연:                    인치|$|모드:|지연:                     mm|기능설정:||$|모드:|지연:                     인치|기능설정:||$|선택: |시간:|$|잉크 유형: |전압:|펄스 폭:|$|날짜: |시간:|$|자동|회전 잠금|다른 방향 회전|$|이전: |신규: |재입력: |$|수성 |솔벤트 |$|형식: |날짜: d, dd, nd|월: M MM MMM|년: y,yy,yyyy|쥴리안 일: JJJ, AAA|아라비아 말 d:a,M:B,y:c|요일: dds, ddm, |         ddds, dddm|한 해의 주: wi,wm|$|형식: |만료됨: 0000일|단위|날짜: d dd|월: M MM MMM|년: y,yy,yyyy|쥴리안 일: JJJ, AAA|아라비아 말 d:a,M:B,y:c|$|활성:|이름:|PIN:|$|기호 |로고|카운터|날짜|만료됨|시간|문자열|바코드|교대조코드|사용자정의 문자열|$|오류|경고|$|박스/로트 번호|기본값을 로드|하시겠습니까?|잘못된 값입니다!
(0 - 99999)|잘못된 값입니다!
(1 - 10000)mm|잘못된 값입니다!
(10 - 60000)초|잘못된 값입니다!
(0 - 23)시간|잘못된 값입니다!
(0.1 - |잘못된 값입니다!
(0.329 - |잘못된 값입니다!
(0 - 2000000000) |잘못된 값입니다!
(0 - 500) |잘못된 값입니다!
(0 - 99999) |현재 인쇄 중입니다...다시 시도하십시오! |잘못된 값입니다!
(5 - 10000)mm |인쇄를 중지하십시오
펌웨어를 업데이트할 수 없습니다! |펌웨어를 |업데이트하시겠습니까? |잘못된 이전 비밀번호
또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.
다시 시도하십시오! |시간 > 24 또는 분 > 60 또는 초 > 60 |날짜 > 31 또는 월 > 12 
또는 연도 > 2037|인쇄를 중지하십시오!|PC 와 분리하려면 엔터
를 누르십시오|변경사항을 이 메시지에 |저장하시겠습니까? |카트리지가 없습니다! |잘못된 카트리지입니다! |잘못된 프린터 코드입니다! |오류 제설정 코드! |Out of ink!|마지막 줄에는
바코드만 삽입하십시오 |잘못된 바코드 값입니다! |최대 속도 =  |문자열이 없습니다. |USB 디스크 또는 Vjeti.HEX 파일.
을 찾을 수 없습니다 |잘못된 값입니다!
다시 확인하십시오! |잘못된 값입니다!
(0.04 - 393.70)인치 |잘못된 값입니다!
(0.195 - 393.70)인치|잘못된 값입니다!
(10 - 10000)mm|잘못된 값입니다!
(0.39 - 393.70)인치|Cartridge is lock|잘못된 값입니다!
(1-50000)|전체 150 자|복원하시겠습니까?|USB의 데이터입니까?|전체 문자|USB 디스크 오류!
FAT32로 포맷|USB 디스크가 없습니다!|파일을 찾을 수 없습니다!|잘못된 버전입니다!|잘못된 값입니다!
(0 - 10,000,000)|잘못된 값입니다!
|$|일반 폰트|대문자 폰트|$|센서|계속|$|형식:|참고:|초: s ss|분: m mm|시: 24시간: H HH| 12시간: h hh tt(AM 또는 PM)|$|잉크 량:    000.000  ml|잉크 유형:|$|인쇄 횟수:000000000잉크 량:00.00ml|속도:000000.000        300x300DPI|$|인쇄 횟수:0000000000|잉크 량:000.00ml|속도:00000.0|해상도: 300x300DPI|$|활성:|비밀번호 설정|$|선택:|값: |$|수동 |자동|$|로고 1|로고 2|로고 3|로고 4|모두|$|위|아래|$|이름      시간||||||$|입력|출력|$|시작/중지|$|1|2|3|4|$|상태:|주소:|전송 속도:|패리티:|데이터 비트:|정지 비트:|$|즉시|수준|$|없음|10초|30초|60초|120초|$|카운터|$ |선택: |값:                |$|실제|빠르게|느리게|$|오류 I001|오류 I002|오류 I003|오류 I004|오류 I005|오류 I006|오류 I007|오류 I008|오류 I009|오류 I010|오류 I011|오류 I012|오류 I013|오류 I014|오류 I015|오류 I016|오류 I017|오류 I018|오류 I019|오류 I020|$|오류 M001|오류 M002|오류 M003|오류 M004|오류 M005|오류 M006|오류 M007|오류 M008|오류 M009|오류 M010|$|잉크 유형: |해상도:|밀도:|잉크 량:|Max codes:|가격:|Codes:|잉크 비용:|$|날짜|월|$|월:|화:|수:|목:|금:|토:|일:|$|01:|02:|03:|04:|05:|06:|07:|08:|09:|10:|11:|12:|$|백업|복구|$|날짜|월|연도|$|  시작|현재|  재설정|    단계|  반복|증가/감소|0 입력|여기에 카운터 추가|$|#|
