Menu principal|Mensagem|Operação|Ajustes|Status : Pronta|Operação|Ajustes|Operação >Iniciar/Parar.|Iniciar|Parar|Purgar|Purgando|Conectado ao PC|Desconectado do PC|Operação >Purgar|Operação >Conectado ao PC|Imprimindo|Editar mensagem|Salvar|Não|Abrir mensagem|Ajustes|Carregar|Sim|Fonte         Linhas|Conectando à rede WiFi ...|Informação|Nível de Tinta:|(impressões)|Antes:|Depois:|Mínimo:|Desconhecido|Logado à|Repetir:|Código|Hora|Atualizar  Firmware|Por favor espere ...|No USB disk!|Nome do arquivo|Design livre|Pré-visualização|$|Velocidade|Resolução|Densidade|Atraso|Cartucho|Atualizar Logotipo|Campo|Jato Randômico|Lado de impressão|Sensor|Direção|Modo de impressão|Unidade|Bluetooth|Atualizar Fonte|Girar|Sistema do relógio|Rotação|Senha|Padrão|Avançado|Lingua|Sinais de I/O|Campo customizado|Nome da Codificadora|RS485|LCD BackLight|Reset|Data local|Backup e restauro|Sobre|$|Selecione:|       Valor:  0000000  m/min|$|Selecione:|       Valor:  0000000    pés/min|$|Sem Enc.|Encoder|$|Criar Nova|Design livre|Abrir|Informação|Custo da tinta|$|Desabilitar|Habilitar|$|Estático|Dinamico|$|Tipo:|Largura:|Altura:|Espaçamento:|Texto:|Valor:|$|Tipo:|Largura:|Altura:|Espaçamento:|Texto:|Prefixo:|Contador:|Sufixo:|$|CODE 3 DE 9|CODE 2/5|CODE 128|CODE 93|UPC-A|EAN|CODABAR|CODE 11|$|Nível 1|Nível 2|Nível 3|Nível 4|Nível 5|$|Uso|Editar|Deletar|$|Par|Ímpar|$|Interna|Externa|$|   Antes de: 00000,00 mm|Depois de : 00000,00 mm|$|  Antes de:  0000,00   pol|Depois de : 00000,00 pol|$|Iniciar|Atual|Resetar|Passo|Regressivo|Carregar Zeros|Adicionar contador aqui|$|Simples|Caixa/Lote|$|Contador1|Contador2|$|Estado:|Hora:                       s|$|Modo:|Repetir:                 vez(es)|Atraso:                    mm|$|Modo:|Repetir:                  vez(es)|Atraso:                    pol|$|Modo:|Atraso:                     mm|Enable:||$|Modo:|Atraso:                     pol|Enable:||$|Conjunto:|Hora:|$|Tipo de Tinta:|Tensão:|Largura do Pulso:|$|Data:|Hora:|$|Auto|Bloquear Rotação|Outros|$|Antiga:|Nova:|Redigite:|$|Água|Solvente|$|Formato:|dia:d,dd, nd|mês: M,MM,MMM|Ano: y,yy,yyyy|Data Juliana: JJJ, AAA|Árabe d:a,M:B,y:c|Dia da semana: dds,|     ddm, ddds, dddm|Semana do ano: wi,wm|$|Formato:|Expiração: 0000 dias|Jednostka|Dia: d,dd|mês: M,MM,MMM|Ano: y,yy,yyyy|Data Juliana: JJJ, AAA|Árabe d:a,M:B,y:c|$|Ativar:|Nome:|Senha:|$|Símbolo|Logotipo|Contador|Data|Expiração|Hora|Campo|Código de Barras|Código de Turno|Campo de usuário|$|Erro|Alerta|$|Contador de Caixa/Lote|Confirma que deseja |carregar padrões ?|Valor Inválido !
(0-99999)|Valor Inválido !
(1 -10.000)mm|Valor Inválido !
(10 - 60.000)s|Valor Inválido !
(0 - 23)h|Valor Inválido !
(0,1 - |Valor Inválido !
(0,329 - |Valor Inválido !
(0 - 2.000.000.000)|Valor Inválido !
(0 - 500)|Valor Inválido !
(0 - 99999)|Imprimido agora ...tente novamente!|Valor Inválido !
(5 - 10.000)mm|Por favor pare a impressão , 
não atualiza firmware imprimindo!|Confirma que deseja atualizar o|firmware ?|Senha antiga incorreta
ou senha não confere.
Por favor tente novamente !|Hora >24 ou minutos >60 ou segundos >60|data >31 ou mês >12
ou ano > 2037|Por favor pare a impressão !|Por favor pressione Enter
para disconectar do PC.|Salvar as alterações|nesta mensagem ?|Sem cartucho!|Cartucho inválido!|Código da impressora incorreto!|Erro ,reset a impressora!|Cartucho esta bloqueado!|somente insira código de barras
na última linha|Valor do código de barras incorreto!|Velocidade máxima =|Sem valor.|USB ou arquivos
não foram encontrados|Valor Inválido !
Por favor ,verifique novamente!|Valor Inválido !
(0,04 - 393,70)pol|Valor Inválido !
(0,195 - 393,70)pol|Valor Inválido !
(10 -10.000)mm|Valor Inválido !
(0.39 - 393,70)pol|Cartucho esta bloqueado!|Valor Inválido!
(1-50000)|Completamente, 150 caracteres|Tem a certeza de que pretende restaurar|dados do USB?|Carateres completos|Erro de disco USB!
Formatar para FAT32|Sem disco USB!|Ficheiro não encontrado!|Versão incorreta!|Valor inválido!
(0 - 10 000 000)|Valor inválido!
|$|Fonte Normal|Letras Maísculas|$|Sensor|Contínuo|$|Formato:|Nota:|segundo: s,ss|minuto: m,mm|Hora: 24h: H,HH|12h: h,hh,tt(AM ou PM)|$|Nível de Tinta: 000,000 ml|Tipo de Tinta:|$|Copies:000000000Nível.:00.00ml|Veloci.:0000000.0          300x300DPI|$|Impressões:0000000000|Nível de Tinta:000,00 ml|Velocidade:00,0 pol/min |Resolução:300x300 dpi|$|Ativar:|Alterar  senha|$|Selecione:|Valor:|$|Manual|Automático|$|Logo 1|Logo 2|Logo 3|Logo 4|Todos|$|Para Cima|Para Baixo|$|Nome      Hora||||||$|Entrada|Saída|$|Iniciar/Parar|$|1|2|3|4|$|Status:|Endereço:|Vel. em Bauds:|Paridade:|Bits de dados:|Bits de parada:|$|Immediate|Level|$|None|10s|30s|60s|120s|$|Counter|$|Select: |Value:                |$|Real|Fast|Slow|$|Error I001|Error I002|Error I003|Error I004|Error I005|Error I006|Error I007|Error I008|Error I009|Error I010|Error I011|Error I012|Error I013|Error I014|Error I015|Error I016|Error I017|Error I018|Error I019|Error I020|$|Error M001|Error M002|Error M003|Error M004|Error M005|Error M006|Error M007|Error M008|Error M009|Error M010|$|Tipo de Tinta:|Resolução:|Densidade:|Níveis de tinta:|Max codes:|Preço:|Codes:|Custo da tinta:|$|Dia|Mês|$|Seg:|Ter:|Qua:|Qui:|Sex:|Sáb:|Dom:|$|01:|02:|03:|04:|05:|06:|07:|08:|09:|10:|11:|12:|$|Backup|Restauro|$|Dia|Mês|Ano|$|  Iniciar|Atual|  Reset|    Passo|  Repetição|Regressivo|Carregar Zeros|Adicionar contador aqui|$|#|
