Menu principal|Message|Opération|Paramètres|Statut:Prêt|Opération|Paramètres|Opération: Marche/Arrêt|Marche|Arrêt|Epuration|Epuration en marche|Brancher PC|Débrancher PC|Opération>Epuration|Opération>Brancher PC|Impression|Modifier le message|Économiser|Non|Ouvrir le message|Paramètres|Charger|Oui|Fonte       Lignes|WIFI en connection…|Information|Niveaux d'encre:|(copies)|Avant:|Après:|Minimum:|Inconnu|Login|Répéter|Code|Heure|Mise à jour du Firmware|SVP attendre….|No USB disk!|Nom de fichier|Conception libre|Aperçu|$|Vitesse|Résolution|Densité|Delai|Cartouche|Mise à jour du logo|Chaîne|Jet aléatoire|Côté d'impression|Senseur|Direction|Mode d'impression|Unité|Bluetooth|Mise à jour de la police|Roulement|Horloge du système|Pivoter|Mot de passe|Défaut|Avance|Langue|Signaux IO|Chaîne personnalisée|Nom du codeur|RS485|LCD BackLight|Remettre|Date locale|Sauvegarder & restaurer|À propos|$|Choisissez:|       Valeur: 0000000     m/min|$|Choisissez:|       Valeur: 0000000     pi/min|$|Aucune Enc.|Encodeur|$|Nouveau|Conception libre|Ouvrir|Information|Coût de l'encre|$|Désactiver|Activer|$|Statique|Dynamique|$|Type:|Largeur:|Hauteur:|Espacement :|Texte:|Valeur:|$|Type:|Largeur:|Hauteur:|Espacement :|Texte:|Préfixe:|Compteur:|Suffixe:|$|CODE 39|CODE 2/5|CODE 128|CODE 93|UPC-A|EAN|CODABAR|CODE 11|$|Niveau 1|Niveau 2|Niveau 3|Niveau 4|Niveau 5|$|Utiliser|Modifier|Effacer|$|Pair|Impair|$|Interne|Externe|$|Avant: 00000.00 mm|Après: 00000.00 mm|$|Avant: 00000.00 po|Après: 00000.00 po|$|Commencer|Courant|Réinitialiser|Etape|Haut/Bas|Inscrire zéro|Ajouter le compte ici|$|Simple|Boîte/Lot|$|Compteur1|Compteur2|$|Statut:|Temps: Désactive  s|$|Mode:|Répéter:                 fois|Delai:                        mm|$|Mode:|Répéter:                  fois|Delai:                        po|$|Mode:|Delai:                        mm|Enable:||$|Mode:|Delai:                         po|Enable:||$|Réglez:|Heure:|$|Type d'encre:|Voltage:|Largeur de pulsation:|$|Date:|Heure:|$|Auto|Verrouiller par pivot|Autres|$|  Ancien:|  Nouveau:|Saisissez à nouveau|$|Eau|Solvant|$|Format:|Jour: d, dd, nd|Mois: M,MM,MMM|Année: y,yy,yyyy|Date julienne: JJJ, AAA|Arabe: d:a,M:B,y:c|Jour de la semaine: dds,|     ddm, ddds, dddm|Semaine de l'année: wi,wm|$|Format:|Expiré: 0000 jours|Unité|Jour: d, dd|Mois: M,MM,MMM|Année: y,yy,yyyy|Date julienne: JJJ, AAA|Arabe: d:a,M:B,y:c|$|Active:|Nom:|Mot de passe:|$|Symbole|Logo|Compteur|Date|Expiré|Heure|Chaîne|Code Barre|Code de quart de travail|Chaîne personnalisée|$|Erreur|Avertissement|$|Numéro de Boîte/Lot|Êtes-vous sûr de vouloir|les données par défaut?|Valeur non-valide!
(0 - 99999)|Valeur non-valide !
(1 - 10,000)mm|Valeur non-valide !
(10 - 60,000)s|Valeur non-valide !
(0 - 23)h|Valeur non-valide !
(0.1 - |Valeur non-valide !
(0.329 - |Valeur non-valide !
(0 - 2,000,000,000)|Valeur non-valide !
(0 - 500)|Valeur non-valide !
(0 - 99999)|En impression…réessayez !|Valeur non-valide !
(5 - 10,000)mm|SVP arrêtez l'impression pour permettre
 la mise à jour du Firmware !|Etes-vous certain de vouloir| mettre à jour le Firmware ?|Ancien mot de passe non-valide
ou le mot d epasse ne correspond pas
SVP réessayez !|heure>24 ou minute>60 ou seconde>60|date>31 ou mois>12
ou année>2037|SVP arrêtez l'impression !|SVP appuyez sur Entrée
pour débrancher l'ordinateur|Voulez-vous enregistrer les|changements à ce message ?|Pas de cartouche !|Cartouche non conforme !|Mauvais code d'imprimante !|Erreur de code de réInitialisation !|Out de l'encre!|N'insère que le code barre
sur la dernière ligne|Valeur du code barre non-valide|Vitesse maximale=|Pas de chaîne|Disque USB ou fichier
introuvable|Valeur non-valide !
SVP revérifier !|Valeur non-valide !
(0.04 - 393.70)po|Valeur non-valide !
(0.195 - 393.70)po|Valeur non-valide !
(10 - 10,000)mm|Valeur non-valide !
(0.39 - 393.70)po|Cartouche barrée!|Valeur non-valide!
(1-50000)|Complet, 150 caractères|Voulez-vous vraiment restaurer|données du périphérique USB ?|Caractères complets|Erreur de disque USB !
Formater en FAT32|Pas de disque USB !|Fichier non trouvé !|Mauvaise version !|Valeur non valide !
(0 - 10,000,000)|Valeur non valide !
|$|Police normale|Police en majuscule|$|Senseur|Continuez|$|Format:|Note:|Seconde: s, ss|Minute : m, mm|Heure: 24h: H, HH| 12h: h, hh, tt(AM or PM)|$|Niveaux: 000.000  ml|Type :|$|Copies:000000000Niveaux:00.00ml|Vitesse:000000.0             300x300DPI|$|Copies:0000000000|Niveaux d'encre:000.00 ml|Vitesse:0000.0 po/min|Résolution: 300x300DPI|$|Active:|Configurer le mot de passe|$|Choisissez:|Valeur:|$|Manuel|Auto|$|Logo 1|Logo 2|Logo 3|Logo 4|Tous|$|Haut|Bas|$|Nom    Heure||||||$|Input|Output|$|Marche/Arrêt|$|1|2|3|4|$|Statut:|Adresse:|Débit en Bauds:|Parité:|Bits de données:|Bits d'arrêt:|$|Immediate|Level|$|None|10s|30s|60s|120s|$|Counter|$|Select: |Value:                |$|Real|Fast|Slow|$|Error I001|Error I002|Error I003|Error I004|Error I005|Error I006|Error I007|Error I008|Error I009|Error I010|Error I011|Error I012|Error I013|Error I014|Error I015|Error I016|Error I017|Error I018|Error I019|Error I020|$|Error M001|Error M002|Error M003|Error M004|Error M005|Error M006|Error M007|Error M008|Error M009|Error M010|$|Type d'encre:|Résolution:|Densité:|Niveaux d'encre :|Max codes:|Prix :|Codes:|Coût de l'encre :|$|Jour|Mois|$|Lun. :|Mar. :|Mer. :|Jeu. :|Ven. :|Sam. :|Dim. :|$|01 :|02 :|03 :|04 :|05 :|06 :|07 :|08 :|09 :|10 :|11 :|12 :|$|Sauvegarder|Restaurer|$|Jour|Mois|Année|$|  Départ|Courant|  Réinitialiser|    Incrément|  Répéter|Croissant/Décroissant|Ajouter des zéros|Ajouter le compteur ici|$|#|
